# 11. Riesgo por proyección de partículas.

Puede producirse por el uso de herramientas eléctricas, esmériles, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- EPIs para la protección ocular: gafas o pantallas.

- No retirar los resguardos de la maquinaria.

Foto de Pixabay: https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-en-mascara-de-soldadura-mientras-suelda-una-barra-de-metal-73833/ (CC0)

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)