# 16. Riesgo por contacto eléctrico.

Puede producirse por cables defectuosos o en mal estado, clavijas o enchufes deteriorados, manipulación de equipos eléctricos en zonas húmedas, etc.

Foto de Ksenia Chernaya: https://www.pexels.com/es-es/foto/edificio-construccion-industria-pared-5691642/ (CC0)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- No manipular aparatos eléctricos en lugares húmedos, sin el debido índice de protección.

- No utilizar cables defectuosos, clavijas o bases de enchufes rotas, ni protecciones deterioradas.

- No realizar empalmes mediante cintas o similares.

- Los cuadros eléctricos deberán permanecer cerrados.

- No manipular ningún equipo eléctrico con las manos húmedas.

- Respetar las instrucciones de los equipos y herramientas eléctricas.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)