# 6. Riesgo por caídas de objetos.

Debido a una inestabilidad en el almacenamiento, apilamiento inadecuado.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Estibar adecuadamente todo el material que por movimientos aleatorios del buque pueda poner en peligro a la tripulación o al propio barco.

- No realizar apilamientos de cargas que no garanticen su estabilidad.

- Prohibido permanecer en el radio de actuación de la grúa.

Si no es posible:

* Radio de seguridad con respecto de la carga.

* No dar la espalda a la carga.

* No situarse entre obstáculos.

* Utilizar eslingas adecuadas para levantar las cargas.

* Desechar cables con hilos rotos contados a lo largo de un tramo inferior a 8 veces su diámetro, si superan el 10% del total de los mismos.

* Uso de guantes y casco de seguridad.

Licencia: Dominio público

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)