# 10. Riesgo por atrapamiento.

Pueden producirse entre los equipos de arrastre, de palangre...

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- No manipular ni quitar los resguardos de protección de los equipos, salvo para tareas de mantenimiento y por el personal adecuado.

- Ropa de trabajo ajustada, mangas ceñidas, no usar relojes , pulseras o anillos que puedan provocar un enganche.

- Distancia prudente de cabos y amarras.

- Si se puede, tener a mano cuchillo para poder cortar el cabo, red o cable en el que se ha producido el enganche.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)