# 5. Riesgo por caídas al mismo nivel.

Consisten en tropiezos, resbalones, balanceos, pisadas sobre objetos, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Iluminación de las vías de paso y los lugares de trabajo.

- Eficaz limpieza en las zonas de trabajo.

- Uso de calzado de seguridad antideslizante.

- Los recorridos habituales de las cubiertas deberán estar libres de obstáculos.

- Hacer uso de los asideros y elementos de agarre para evitar pérdidas de equilibrio por balanceos del buque.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)