# Vibraciones

## Pueden ser...

- de muy baja frecuecia (0-2 Hz): movimiento del barco.

- de baja frecuencia (2-20 Hz): aparatos propulsores y hélices.

- de alta frecuencia (20-300 Hz): máquinas y herramientas (sistema mano-brazo)

## Efectos

- Mareos, náuseas...

- Microtraumatismos, daños en espina dorsal.

- Patologías óseas.

- Artritis.

- Síndrome de Raynaud.

## Medidas preventivas

- Elegir maquinaria de menor nivel de vibración y ruido.-

Fijación y anclaje correcto.

- Amortiguadores.

- Correcto mantenimiento.

- Limitación del tiempo de exposición.

- Vigilancia de la salud.

Legislación.

Nota técnica preventiva.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)