# 18. Riesgos propios de la navegación y maniobras del buque.

Foto de Павел Гавриков: https://www.pexels.com/es-es/foto/mar-oceano-olas-navegacion-8730513/ (CC0)

Los riesgos propios de la navegación pueden deberse a:

-Zozobra

- Colisión / abordaje

- Varada / embarrada

- Inundación

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Extremar las precauciones en navegación con mal tiempo.

- No modificar estructuras sin autorización de la inspección de buques.

- Las escotillas, puertas, etc., que sean estancas a la intemperie se mantendrán cerradas durante la navegación, salvo cuando sea necesario abrirlas por razones operacionales del buque.

- En todas las condiciones de carga se cuidará de que el buque conserve un francobordo adecuado para su seguridad, en ningún caso inferior al mínimo asignado.

- El gobierno automático o fijo puede presentar un peligro al impedir la realización de una maniobra rápida que pueda ser necesaria en caso de mal tiempo.

- Comprobar el funcionamiento de bombas de achiques.

- Evaluar la posibilidad de embarque de agua de mar en el parque de pesca.

- Maniobrar el buque según las buenas costumbres marineras.

- Disponer de los medios de salvamento y supervivencia.

- Extremar las precauciones en navegación nocturna.

Licencia: Dominio público

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)